23 Машинист стеллажного крана-штабелёра, без кабины машиниста (2 уровень квалификации)

Вопросы теоретического экзамена

**1. Задание**:**Каким должен быть проход между штабелями (стеллажами) груза?**

1) Не менее 1 м

2) Не менее 0,5 м.

3) Не менее 2 м.

**2. Задание**: **Как складируются крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части?**

1) В один ярус на подкладках

2) В два яруса, высотой не более 3 м на подкладках и с прокладками.

3) В три яруса, высотой не более 5 м на подкладках и с прокладками.

**3. Задание**: **Как складируются фундаментные блоки и блоки стен подвалов?**

1) В штабель высотой не более 4,0 м на подкладках и с прокладками.

2) В штабель высотой не более 3,0 м на подкладках и с прокладками.

3) В штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и с прокладками

Практическое задание

задание: провести подготовку крана к работе:

- провести внешний осмотр металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов крана;

- провести осмотр крановых путей;

- проверить на холостом ходу механизмы, устройства и приборы крана;

- сделать запись в вахтенном журнале о результатах проведённого осмотра.