01 Машинист (оператор) крана манипулятора (3 уровень квалификации)

Вопросы теоретического экзамена

**1. Задание:** **Что обязан проверить машинист крана вместе со стропальщиком перед началом работы?**

1. Соответствие съемных грузозахватных приспособлений массе и характеру груза

2. Определить температуру, окружающей среды.

3. Наличие протокола испытаний канатов.

**2. Задание:** **Когда производится осмотр крана и его механизмов?**

1. До начала работы

2. После окончания работы

3. В любое время в течение смены.

**3. Задание:** **Допускается ли осмотр крана производить при работающих механизмах?**

1. Допускается в присутствии специалиста, ответственного за содержание подъёмных сооружений в работоспособном состоянии.

2. Запрещается

3. Допускается в присутствии специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением подъёмных сооружений (ПС).

Практическое задание

задание: провести проверку состояние ограничителя грузоподъёмности:

- внешний осмотр и очистка блоков и датчиков от пыли и грязи;

- проверка функционирования ограничителя: отсутствие повреждений датчиков, сигнальных и единичных индикаторов, элементов коммутации;

- проверка работоспособности ограничителя путем подъема контрольного груза.