05 Монтажник крановых путей подъемных сооружений (4 уровень квалификации)

Вопросы теоретического экзамена

**Вопрос 1.**

Согласно каких рекомендаций осуществлять выбор типа рельса для надземного рельсового пути?

**Варианты ответов**

1. Согласно рекомендациям изготовителя крана, изложенном в паспорте крана и руководстве по эксплуатации крана.
2. Согласно рекомендациям Ростехнадзора РФ, изложенных в Руководящих документах (РД)
3. Согласно рекомендациям Госстроя РФ изложенных в Строительных нормах и правилах (СНиП)
4. Согласно прочностных расчетов кранового пути

**Вопрос 2.**

Допускается ли установка старогодных рельсов для ремонта и замены на ранее эксплуатировавшихся надземных рельсовых путях?

**Варианты ответов**

1. Допускается применять старогодные рельсы типа Р III и IV групп годности при определённых условиях
2. Допускается применять старогодные рельсы типа Р I и II групп годности при определённых условиях
3. Допускается применять старогодные рельсы типа Р V и VI групп годности при определённых условиях
4. Не допускается

**Вопрос 3.**

Допускается ли применение рельсов, тип которых указан в эксплуатационной документации крана и изготовленных в соответствии с международными нормами?

**Варианты ответов**

1. Не допускается
2. Допускается при условии сертификации рельсов на ГОСТ, национальные Техрегламенты и Техрегламенты ТС
3. Допускается
4. Допускается при условии согласования типа рельсов с заводом изготовителем крана

Практическое задание

**Задание**

1. Изложить алгоритм установки стыковых накладок на стыке рельсов;

2. Произвести правильную установку стыковых наладок на стык рельсов Р-43;

3. Прокомментировать свои действия.