09 Специалист по монтажу, наладке и ремонту механического оборудования подъемных сооружений (6 уровень квалификации))

Вопросы теоретического экзамена

**Вопрос 1. Кто из должностных лиц имеет право давать указание на пробное включение (обкатку) ПС после окончания монтажа?**

**Варианты ответов**

1. Специалист, ответственный за исправное состояние ПС.
2. Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.
3. Специалист, ответственный за безопасное производство работ ПС.
4. Специалист, ответственный за проведение монтажа ПС.

**Вопрос 2. Какие испытания проводятся ПС после окончания монтажа?**

**Варианты ответов**

1. Статические испытания
2. Динамические испытания
3. Статические и динамические испытания
4. Внеочередное полное техническое освидетельствование.

**Вопрос 3. Цель проведения статического испытания.**

**Варианты ответов**

1. Проверка конструктивной пригодности ПС и его сборочных единиц.
2. Проверка надежности работы электродвигателей, редукторов узлов вращения.
3. Убедиться в возможности подъема груза ПС превышающего его грузоподъемность.

Практическое задание

Задание:

1. выполнить проверку на холостом ходу механизмов, устройств и приборов безопасности кран-балки
2. выполнить проверку канатно-блочной системы грузозахватного органа
3. проверить исправность грузового каната, механизма подъема, правильность запасовки и крепление каната